**Organizace zabezpečení požární ochrany – pokyn pro provozovatele činností v prodejních stáncích či jiných prodejních prostorech nebo zařízeních včetně pouťových atrakcí.**

**Název akce:** Skalecká pouť 2022

**Datum konání akce:** 22–24. července 2022

**Pořadatel akce:** **Město Mníšek pod Brdy** **jana.duskova@mnisek.cz**

**Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru.**

Provozovatel prodejního stánku, či jiných prodejních prostor nebo zařízení včetně pouťových atrakcí (dále jen „provozovatel činností“) zodpovídá za požární bezpečnost v místě jejího provozování. Zavazuje se dodržovat všechna opatření a pokyny vydané pořadatelem k zajištění požární bezpečnosti v celém prostoru konaní akce. Je povinen dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti používaných zařízení, činností nebo výrobků.

**Provozovatelé činností jsou povinni zejména:**

* počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení a neohrozili život a zdraví osob, zvířata a majetek,
* mít zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru,
* udržovat trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m, ke stánkům a ostatním objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů a vytvářet další podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů,
* vybavit stánek či zařízení alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem (dále jen PHP) vodním nebo **pěnovým s hasicí schopností nejméně 13A** nebo přenosným hasicím přístrojem **práškovým s hasicí schopností nejméně 21A**; volba druhu a typu PHP se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; umístění PHP musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití a musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu, či převrhnutí; zajistit předepsanou kontrolu provozuschopnosti PHP,
* dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot ve smyslu ustanovení Přílohy č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů,
* přerušit nebo ukončit provozovanou činnost, pokud touto hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a tuto skutečnost bezodkladně oznámit pořadateli akce nebo preventivní požární hlídce (PPH),
* po vyhlášení požárního poplachu provést vlastní evakuaci z prostor stánkového prodeje či atrakce (zachovat klid a rozvahu); zabezpečit (pokud je to možné) svá prodejní místa či atrakce, řídit se pokyny pořadatele akce, PPH či velitele zásahu;
* zajistit, aby u všech používaných zařízení, u kterých tak stanovuje příslušný předpis, byla provedena revize, kontrola, zkoušky v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce a aby tato zařízení byla používána v souladů s průvodní dokumentací.

**Další pokyny k zajištění požární bezpečnosti provozované akce**.

Všechna plynová zařízení a spotřebiče používané při stánkovém prodeji, zejména pro přípravu občerstvení, musí být užívána v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo návody k těmto zařízením a podléhají pravidelným revizím a kontrolám. Pro jeden spotřebič smí být zajištěna 1 provozní a 1 zásobní láhev propan-butanu. Při manipulacemi s tlakovými láhvemi musí být dodrženy základní bezpečnostní pokyny (láhve musí být skladovány ve svislé poloze, zajištěné proti pádu či převrhnutí, musí se chránit před nárazem a nesmí se házet ani kutálet po plášti). V jednom prodejním stánku s nápoji může být umístěna pouze 1 provozní a 1 zásobní tlaková láhev na oxid uhličitý. Za umístění tlakových lahví, provoz plynových spotřebičů a umístění informační tabulky o uložení tlakové láhve s názvem plynu v prodejních stáncích zodpovídají příslušní provozovatelé činností.

**Všechny** **použité el. spotřebiče, prodlužovací kabely,** **přenosné rozvaděče atd. musí mít platnou revizi pro elektrická zařízení a musí být užívány v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo v souladu s návody k těmto zařízením.**

Elektrocentrály musí být instalované a provozované v souladu s průvodní dokumentací (návodem), zejména zajištěny bezpečné vzdálenosti od okolních objektů; nesmí být prováděno doplňování paliva během provozu a krátce po vypnutí; nesmí být prováděny žádné neoprávněné zásahy do elektroinstalace; kolem elektrocentrál zajistit bezpečný manipulační prostorů; případné úkapy PHM musí uživatel elektrocentrály likvidovat vhodným sorpčním prostředkem (např. Vapexem), který musí mít trvale k dispozici; znečištěný materiál musí ukládat do nehořlavé nádoby s víkem a následně likvidovat jako nebezpečný odpad; stejně tak musí mít k dispozici 1 PHP práškový s hasicí schopností nejméně 21A; při výdeji a doplňování PHM musí být v okolí vyloučeny iniciační zdroje (otevřený oheň, jiskry, sálavé teplo apod.), po tuto dobu platí zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Na místě provozované činnosti je přípustné, kromě plné nádrže elektrocentrály mít max. 1 uzavřený 20 l kanystr s PHM.

V prostoru konání akce je stanoven zákaz manipulace s otevřeným ohněm, pokud toto není úkonem nutným k bezpečnému uvedení zařízení do provozu (např. zapálení hořáku tepelného spotřebiče apod.) a zákaz manipulace s pyrotechnickými výrobky, pokud toto není součástí požárně zabezpečeného vystoupení, či slavnostního ohňostroje.

**Plnění balónků je povoleno pouze nehořlavými plyny!**

Na stavebních konstrukcích v prostoru konání akce nesmí být zavěšovány žádné hořlavé materiály a hmoty, které při požáru odkapávají nebo odpadávají.

Požární úsek může tvořit skupina stánků s mezní plochou až 1500 m2 nebo jeden stánek. Jednotlivé požární úseky stánků musí mít mezi sebou odstupy šířky nejméně 6,5 m stejně jako od ostatních objektů směrem ke stánkům; v tomto prostoru se nesmí vyskytovat hořlavé látky či jiné předměty, prostor nesmí být zastřešen a musí být průjezdný.

Každý je povinen ohlásit neodkladně zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení. Požár ohlaste telefonicky na číslo tísňového volání 150. V hlášení o požáru uveďte: kdo volá, co se stalo – kde hoří, co hoří, počet zraněných osob a dále postupujte dle případných pokynů příjemce hlášení. Požár nebo bezprostřední nebezpečí jeho vzniku bezodkladně oznamte pořadatelům nebo preventivní požární hlídce (PPH).

**Čísla tísňového volání:**

**HASIČI (KOPIS): 150**

**POLICIE ČR: 158**

**ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA: 155**

**JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ: 112**

**MĚSTSKÁ POLICIE MNÍŠEK POD BRDY: 737 274 227**

**Kontaktní pořadatelská telefonní čísla:** 732 931 219

S tímto pokynem musí být seznámeni všichni provozovatelé činností a všechny osoby, které budou tyto činnosti vykonávat.

Pro město Mníšek pod Brdy zpracoval:

 Bezpečnostní konzultant

 Bc. Richard Řezáč

*Organizace zabezpečení požární ochrany – pokyn pro provozovatele činností v prodejních stáncích či jiných prodejních prostorech nebo zařízeních včetně pouťových atrakcí je přílohou Pokynu města Mníšek pod Brdy pro přidělování a provozování prodejních míst při konání „Skalecké pouti“ v roce 2022., schváleného radou města.*